
**ПЕРЕГОРОДКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ**

**Перегородка Премиум 2E (на основе сдвоенных панелей Effektiv)**

Расчеты выполнены для перегородки площадью 12м2

(длина 4м, высота 3м, ширина профиля 100мм, шаг профиля 400мм)

Толщина 195мм. Вес 1м2 - 115кг



**Стоимость 1м2 комплекта – 10 864 руб.**

Расчет перегородки 12м2, включая монтаж звукоизоляционной системы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Кол-во | | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Панель звукоизоляционная Effektiv 1200 х 800 х 17мм | | 52 | | 1390 | 72280 |
| Подложка виброизоляционная TichoMat 1,5м х 10м х 3мм | | 2 | | 2850 | 5700 |
| Профиль направляющий Knauf 100/40-3м | | 8 | | 660 | 5280 |
| Профиль стоечный Knauf 100/50-3м | | 18 | | 770 | 13860 |
| Базальтовая вата Акустик Баттс 100 х 600 х 1000 | | 4 | | 1300 | 5200 |
| Мастика виброизоляционная Ticho-bk 5кг | | 2 | | 2100 | 4200 |
| Герметик акустический TichoFix 310мл | | 14 | | 430 | 6020 |
| ГВЛВ лист Knauf малоформатный 1200 х 1200 х 10мм | | 18 | | 380 | 6840 |
| Лента кромочная TichoBand 50мм х 40м | | 2 | | 380 | 760 |
| Лента демпферная самоклеющаяся Knauf 30м х 50мм | | 4 | | 280 | 1120 |
| Саморезы для ГВЛ 3,9 х 25 (200шт) | | 2 | | 160 | 320 |
| Саморезы для ГВЛ 3,9 х 45 (1000шт) | | 1 | | 1250 | 1250 |
| Шуруп по ГВЛ TichoGVL55 4,2 х 55(250) | | 2 | | 1970 | 3940 |
| Расходные материалы, крепеж каркаса, инструментарий | | 12м2 | | 300 | 3600 |
| Всего за материалы | | | | | 130370 |
| Монтаж звукоизоляционной системы | 12м2 | | 2100 | | 25200 |
| Итого: за материалы + монтаж (без учета доставки, выгрузки и подъема на этаж) | | | | | 155 570 |

Перегородка Премиум 2E, со сдвоенными звукоизоляционными панелями Ticho Effektiv, рекомендована для: звукозаписывающих студий, специальных и производственных помещений, либо – как элемент комплексного решения «комната в комнате» при необходимости радикального улучшения звукоизоляции в разделяемых помещениях. Использование панели одного артикула снижает количество и стоимость отходов. Внутри самой панели Effektiv присутствует разделяющий слой из акустического герметика. Уникальные свойства панелей и суммарное количество применяемых слоев на широком 100мм профиле создает непроницаемую для шумов преграду. Для особых случаев в нашем ассортименте присутствует панель KS Bass с двумя виброизолирующими слоями толщиной 25мм. У этой панели нет конкурентов.